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Of Teknoloji Fakültesi
Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

DENEY RAPORU

  ÖLÇME TEKNİĞİ LABORATUVARI





	Deneyin adı
	[bookmark: _GoBack]Direnç, gerilim ve akım ölçümleri

	Deney Sorumlusu
	

	Raporu hazırlayan
Öğrenci Adı ve Soyadı
	

	Deneyi yapan grup
(numara ve isimler)
Grup: .......



	
	  
	Öğrenci No
	Öğrenci Adı ve Soyadı

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	




	Deney ve rapor tarihi
	........ / ......../ ..........   ve   ....... / ........../ .............


	Değerlendirme
	



1

DENEY-1. DİRENÇ ÖLÇÜMLERİ
Breadboard üzerindeki dirençleri yerlerinden çıkarmadan sırasıyla multimetrenin verilen kademelerinde ölçerek aşağıdaki tabloya doldurunuz. Dirençler 5 renk kodlu ve %1 toleranslıdır.

	R (Ω)
	Renk kodları
	Kademelerde Ölçülen Direnç (Ω)

	
	
	x1
	x10
	x100
	x1k
	x10k

	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	68
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	470
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1k
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15k
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100k
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	470k
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Yorum:



DENEY-2. DOĞRU GERİLİM ÖLÇÜMLERİ
Voltmetre, devre elemanının iki ucu arasındaki potansiyel farkı ölçer. Devreye paralel bağlanır ve iç direnci çok büyüktür. Bağlandığı yeri açık devre yapar. Doğru gerilim: Gerilim zamanla değişmiyorsa bu gerilime doğru gerilim denir.
 Şekildeki devreyi kurunuz. AGGK’nın voltmetresinden gerilim değerlerini ayarlayıp, multimetrenin voltmetresinden verilen kademelerde okunan değerleri aşağıdaki tabloya yazınız. 

AGGK
Vg
+
-
+
-


	AGGK (V)
	Vg (V)
	Kademelerde Ölçülen Voltaj (V)

	
	
	0.3
	3
	12
	30
	120
	300
	1200

	0.10
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.40
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.20
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.00
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.80
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.60
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.80
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.00
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.00
	
	
	
	
	
	
	
	

	30.00
	
	
	
	
	
	
	
	

	32.00
	
	
	
	
	
	
	
	



Yorum:
DENEY-3. DC AKIM ÖLÇÜMLERİ
a) AGGK’nın akım sınırlamasını 255 mA olarak ayarlayın. Şekildeki devreyi kurunuz ve AGGK ile verilen akım değerlerini ayarlayıp multimetreden okunan akım değerlerini aşağıdaki tabloya yazın.R=100 , 11W



AGGK
A
+
-
+
–D 

	AGGK I (mA)
	AGGK (V)
	Multimetre 
I (mA)

	
	
	

	20
	
	

	50
	
	

	100
	
	

	150
	
	

	200
	
	

	250
	
	




b) I-V (akım yatay eksen-voltajı düşey eksen) grafiğini milimetrik kâğıda çizin.

c) Çizdiğiniz grafiğin eğiminden Rden deneysel direnç değerini bulun.


d)  Direnç değerindeki bağıl hatayı hesaplayın.




YORUM
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