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	FORMLAR

 KLİMA MONTAJI ÖN İNCELEME VE İZİN FORMU
	Doküman Kodu
	MF-FR-76

	
	
	İlk Yayın Tarihi
	15.12.2025

	
	
	Revizyon Tarihi /No
	
	0

	
	
	Sayfa 
	1 / 2



	A. TALEP SAHİBİ BİLGİLERİ VE BEYANI

	Adı Soyadı / Unvan
	 ……. /……… 
	Birim / Bölüm 
	 Seçiniz

	İrtibat Numarası
	     
	 Oda No  (MEKSİS)
	    

	Taahhüt: Şahsıma ait klimanın demirbaş kayıtlarına alınmasını onayladığımı kabul ve taahhüt eder, yazılı izin olmadan montaj yaptırmayacağımı, elektrik tesisatına yetkisiz müdahale etmeyeceğimi, bina/cephe bütünlüğünü bozmayacağımı, yoğuşma suyunu uygun şekilde tahliye edeceğimi ve Üniversitenin teknik, İSG ve enerji kurallarına uyacağımı kabul ve taahhüt ederim.

Ad Soyad:    İmza:    Tarih: gg.aa.yyyy





	B. KLİMA VE MONTAJ TEKNİK BİLGİLERİ 

	Marka / Model
	    
	Cihaz Tipi
	☐ Split	☐ Inverter

	Kapasite / Güç
	     BTU/h     W
	Akım / Sigorta
	     A /    A

	İç / Dış Ünite Yeri
	İç:     / Dış:    
	Drenaj / Tesisat
	☐ Mevcut Hat	 ☐ Yeni Hat



	C. TEKNİK BİRİMLER ÖN İNCELEME KONTROL LİSTESİ 

	Kontrol Alanı ve Kriterler
	
	
	Açıklama / Teknik Şartlar

	Elektrik Tesisatı: Yük kapasitesi, kablo kesiti, sigorta, topraklama ve kaçak akım koruması.
	☐
	☐
	Mevcut Kablo:    mm² / Şart: Çoklu priz
kullanılmayacak.

	Yapı ve Montaj: Dış ünite taşıyıcı konsol/sehpa güvenliği, cephe bütünlüğü ve erişilebilirlik.
	☐
	☐
	Düşmeye karşı emniyet tedbiri alınacaktır.

	Drenaj (Yoğuşma Suyu): Tahliye hattı uygunluğu, cepheye/alt kata su sızmama garantisi.
	☐
	☐
	Bina ortak giderine veya kapalı hatta bağlanmalıdır.



	D. TEKNİK BİRİMLER VE İDARİ ONAY

	Birim / Sorumlu
	Karar
	Ad Soyad / Unvan
	İmza / Tarih

	Elektrik Birimi
	☐ Uygun
	☐ Şartlı
	☐ Değil
	    /    
	gg.aa.yyyy



	E. DEKANLIK ONAYI

	
Karar:  ☐ MONTAJI UYGUNDUR	☐ ŞARTLI UYGUNDUR	☐ UYGUN DEĞİLDİR
Notlar / Özel Şartlar:    
Yetkili Adı Soyadı:    
Görevi:    	İmza / Tarih:         / gg.aa.yyyy 
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